UGOOS_UR02 连接与学习说明
==============================

[蓝牙配对]
同时按住 菜单键和 [音量+] 键 3 秒以上，蓝灯缓慢闪烁时进入蓝牙配对模式。

[红外学习]
红外学习功能是在红外模式下使用的；在 Bluetooth 模式 下，可以通过电视盒里的 “button manager / 按键管理” 进行学习功能设置。 
在红外模式下，先确保遥控器已通电，然后按住 菜单键（三条横线）+ 你想编程的那个灰色按键 约 3 秒。 
当 绿色 LED 常亮 时，表示已经进入学习状态。 
把原来的遥控器与 UR02 对准并保持约 3–5 厘米距离，然后按下原遥控器上你希望 UR02 学习的那个按钮。 
如果学习成功，绿色 LED 会快速闪烁，然后熄灭。 
如果大约 15 秒 内没有收到输入，UR02 会 自动退出学习状态。